Certa Patina универсальная

Термостойкость до +700 °C

CERTA-PATINA термостойкая до 700 °С , атмосферостойкая, со сроком безремонтной эксплуатации в умеренно холодном климате 5 лет, создает эффект потертости и старины, придает глубину изделию через акценты на выступающих частях и оттенение закруглений.  
Термостойкость до 700 °С идеально позволяет использовать патину для декорирования печей и каминов, барбекю и мангалов.  
Допустимо нанесение и сушка при  -30 °С

#### Описание

Термостойкая патина по металлу — декорирование поверхности печей, каминов, мангалов и барбекю. Базовым слоем для патины выступает термостойкая эмаль CERTA до 1200°С. CERTA-PATINA создает эффект потертости и старины, придает глубину изделию через акценты на выступающих частях и оттенение закруглений.  
Наиболее популярные цвета патины: золото, бронза, медь, зелень, черный, белый иней.  
  
Срок службы комплексного покрытия — свыше 11 лет.

#### Защитные свойства

* Стойкость к перепадам температур от −60 до +700°С.
* Антикоррозийность.
* Слабогорючесть.
* Трудновоспламеняемость.
* Малая дымообразующая способность.
* Отличное сцепление с окрашиваемой поверхностью изделий сложной конфигурации.
* Прогнозируемый срок службы покрытия — свыше 11 лет.
* Допускается хранение и транспортировка при отрицательных температурах до −60 °С.
* Срок годности — 12 месяцев.

#### Нанесение

* Всесезонность использования: нанесение при температурах от −30 до +40 °С.
* Наносится сухой кистью, аэрозольным способом.

**Нанесение патины на металл:**

1. Тщательно перемешиваем патину в банке.
2. Слегка окунаем плоскую кисть в краску.
3. Избыток растираем на палитре.
4. Легкими касаниями проходимся кистью по выступающим участкам. Предыдущий слой не перекрываем полностью.